우드랜드 농촌테마공원

종합홍보관 전시콘텐츠 제작‧설치

과   업   지   시   서

ㅣ

Ⅰ		과업개요

1. 과업개요

□ 과 업 명 : 우드랜드 농촌테마공원 종합홍보관 전시콘텐츠 제작·설치

□ 과업기간 : 착수일로부터 4개월

□ 대 상 지 : 전남 장흥군 장흥읍 우산리 산20-1(종합홍보관)

□ 사 업 비 : 금198,000,000원(부가가치세 포함)

□ 계약방법 : 협상에 의한 계약

2. 과업배경 및 목적

□ 장흥군과 우리지역 대표 관광지 우드랜드 및 농촌테마공원의 치유 생태관광자원을 효과적으로 홍보하고 방문객이 체험할 수 있는 공간 조

3. 사업위치

사업 대상지(장흥군 장흥읍 우산리 산20-1)

Ⅱ		과업내용

가. 과업의 범위

1) 일반사항

➀ 우드랜드 : 전남 장흥군 장흥읍 우산리 산20-1(종합홍보관 내)

② 과업면적 : 종합홍보관 1층 80.86㎡ / 2층 40.43㎡(도면 참고)

면적(㎡)	평면	영상장비
1층 80.86㎡ 벽면 길이 가로 9.4m 세로 9.2m		-
2층 40.43㎡ 벽면 길이 가로9.4m 세로4.2m		6,000ansi급 프로젝터 5대 이상 설치

2) 내용적 범위

구 분	내 용	분량	수량 및 해상도
1. 장흥군 소개	장흥군의 위치, 역사, 문화, 정체성을 종합 소개하는 기본 홍보 콘텐츠 제작 및 시각자료 구현	3~5분 내외	1편, FHD 이상급, 55인치 모니터 송출
2. 장흥군 축제 및 행사	장흥군 대표 정남진 장흥 물축제 및 계절별 축제․행사 등에 대한 홍보 콘텐츠 제작	3~5분 내외	1편, FHD 이상급, 55인치 모니터 송출
3. 장흥 9미 9경 9품	장흥의 대표 관광지, 음식, 특산품을 테마별 스토리영상 그래픽으로 구성한 체험형 홍보 콘텐츠 제작 ※ 9미 1편, 9경 1편, 9품 1편 콘텐츠 제작	3~5분 내외	3편, FHD 이상급, 55인치 모니터 송출
4. 장흥군 농업소개	주요 농산물, 농업환경, 로컬 푸드 가치등을 설명하는 교육 홍보용 영상 및 인포그래픽 제작	3~5분 내외	1편, FHD 이상급, 55인치 모니터 송출
5. 영상존(숲)	숲의 자연 치유 이미지를 몰입형 영상, 음향, 미디어장비로 연출한 힐링 영상존 구축	3~5분 내외	2편, 6,000ansi급 프로젝터 5대 이상 설치

3) 공간적 범위

가) 장흥군 소개(1층)

나) 장흥군 축제 및 행사(1층)

다) 장흥 9미 9경 9품(1층)

라) 장흥군 농업 소개(1층)

마) 영상존(2층)

Ⅲ		과업추진 일반 사항

1. 과업추진 기본방향

가. 기본방향

○ 본 과업은 정남진 편백숲 우드랜드 내에 위치한 종합홍보관(1, 2층)을 대상으로 하며 장흥군 소개, 장흥군 축제 및 행사, 장흥 9미 9경 9품, 장흥군 농업소개 등을 전시콘텐츠를 통해 관람객이 몰입과 감동을 경험할 수 있는 공간을 구현하는 것을 목표로 함

○ 우드랜드 종합홍보관 1층, 2층 내 스토리텔링 중심의 전시콘텐츠를 기획하고 반영하도록 함

○ 콘텐츠 기획 및 제작, 운영계획(안), 장흥군을 대표하는 실내 체험형 콘텐츠 기획 브랜딩(안), 홍보 계획(안) 제시

나. 세부내용

○ 실내 전시 콘텐츠 기본방향 및 목표 설정

○ 유지보수 방안 및 콘텐츠 리뉴얼 방안 제시

○ 안전관리, 운영계획에 대한 방안 제시

다. 시공 세부 지침

○ 우드랜드 농촌테마공원 종합홍보관 제작설치 관련하여 진행되고 있는 타 공사(건축, 통신 등) 상호 협업하여 시행한다.

○ 설계도면에 표기된 단위는 관련 규정에 의하여 축척(미터법)을 반드시 기재하고 자료는 한글 표기 하는 것을 원칙으로 하며, 경우에 따라서 영문과 국문을 병행할 수 있다.

○ 모든 전시 구조물은 공간 구조와 관람객 동선에 따라 안정적으로 설치되어야 하며, 충격·진동·습기 등 외부 요인에 대한 내구성을 갖추어야 함

○ 장기 운영을 고려하여 향후 콘텐츠 변경 또는 유지보수가 용이하도록 함

○ 디지털 콘텐츠 구현을 위한 프로젝터 등 모든 장비는 산업표준 이상의 성능을 갖춘 장비를 사용하여야함.

○ 모든 장비는 에너지 효율, 발열 최소화, 소음 방지 설계를 우선하며, 방문객 밀집 공간에는 열기·습기·조명에 강한 내구성 높은 장비를 설치하여야 함

○ 본 과업에 사용되는 기자재는 KS 및 친환경 제품 사용을 원칙으로 함.

○ 내용변경, 교체 등에 능동적으로 대처할 수 있는 구조로 설치되어야 함.

○ 시설물의 규모, 배치, 평면, 입면 등 창작사항과 관련된 시공계획, 유지보수방법이 제시되어야 함.

라. 사업수행자의 의무

○ 사업수행자는 본 과업지시서 내용에서 정하는 바에 따라 과업내용을 신의와 성실의 원칙에 입각하여 수행하고 정해진 기간 내에 완성하여야 함.

○ 사업수행자는 발주청의 요구가 있을 시 수시 보고 하여야 함.

○ 사업수행자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 설계를 착수하여야 함.

○ 사업수행자는 다음의 주요 상황에 대하여 수시로 발주청 또는 감독관에게 보고하고 그 의견을 협의하여 실행함.

- 사업수행자는 설계에 필요한 관련 자료의 조사 및 수집에 대해 성실히 임하여야 하며, 사전에 자료조사 계획을 발주청과 협의하여 실행함.

- 각 공간의 주요 마감재료 및 기자재의 선정

- 기본계획에 따른 설계 및 변경

- 기타 발주청이 요청하는 사항

○ 사업수행자는 수행중인 용역과업의 주요내용에 대하여 발주청의 사전 의사결정이 필요한 때에는 발주청에 보고하여 대책을 강구하여야 함.

○ 시공 중 설계변경 사항이 발생 시 사업자는 즉시 발주청에 보고하고 승인을 득한 후 사업자 부담으로 변경 시공토록 함.

마. 사업수행자의 책임

○ 사업수행자는 발주청의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 수급인의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행상 모든 하자에 대하여 용역수행자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 사업수행자는 사업 준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주청의 수정‧보완요구가 있을때에는 사업수행자 부담으로 시정 조치하여야 함.

○ 사업수행자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주청의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성 비치하여야 하며 발주청의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 함.

○ 사업수행자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 진다.

바. 기술자 등의 교체

○ 사업수행자는 발주청이 책임기술자 및 과업에 참여하고 있는 기술자가 사업수행에 불성실하거나 부적당하다고 인정하여 교체를 요구한 때에는 이에 응하여야 함.

○ 책임기술자가 일정기간 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생한 때에는 그 기간동안 자격이 있는 대리인을 지정하여 과업을 수행하여야 함.

○ 사업수행자는 책임기술자 등의 교체 또는 대리인의 지정 시에는 사전에 발주청의 승인을 받아야 함.

○ 사업수행자는 사업이 완료된 이후에도 발주청의 사정에 의하여 설계 보완사항이 발생한 경우에는 설계보완 및 관련 부대업무를 수행하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 별도 지급하지 아니함.

○ 본 과업 수행 중 제출하는 모든 성과품에는 사업 책임기술자가 진도군에등록된 인감 또는 서명을 날인하여 제출하여야 함.

○ 본 설계에 관한 모든 과업은 관계법령에 의한 제규정 및 계약 내용에 적합하게 수행하여야 하며, 관계법령 및 계약문서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주청과 협의하여 처리하여야 함.

○ 본 설계도서의 자료일체, 저작권 및 기타 법률적인 행위의 권한 일체를 발주청의 소유로 함.

2. 설계안내 사항

가. 설계 일반사항

○ 설계도서는 관련 법령을 기준으로 작성하여야 하며, 본 과업의 전시 성격 및 공간 특성을 충실히 반영

○ 전시 콘텐츠, 전시물 설치, 미디어 시스템 등의 특성을 고려하여 건축, 기계, 전기, 전시설계, ICT 장비 등의 전문적 연계가 이루어진 통합형 설계도서를 작성

○ 설계도서는 최종공사 시공이 가능하도록 상세 시공 레벨의 평면도, 입면도, 단면도, 상세도 등을 포함

○ 모든 재료는 원칙적으로 산업표준화법에 의한 규격표시의 인증을 받은 KS표시품 및 친환경 제품을 사용하여야 하며, KS표시품이 없는 경우에는 관계법령에 의한 표준품 이상의 시중 최상품을 사용

○ 특수한 자재를 사용하고자 하는 경우에는 그 사유와 성능, 경제성, 시공성, 사양서 및 기타 필요한 사항을 발주청에 제시

나. 설계내역서 작성

○ 설계내역서는 조달청 표준 내역서 양식 또는 지방자치단체 표준양식을 기준으로 작성하되 전시설비, 전시물 제작, 미디어 시스템, 시공비, 설치비, 제반 간접비 등을 분리하여 산출

○ 세부 내역에는 자재 규격, 수량, 단가, 구성 방식, 설치 위치 등 구체항목을 모두 명기

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제283호, 2025. 7. 1. 시행)을 참고하여 작성

다. 시방서 작성

○ 과업수행자는 설계도서의 내용을 기준으로 전시물, 설비, 시스템, 마감재 등 전체 시공 구성요소에 대한 공사시방서를 작성

○ 시방에서는 품목별 사용 재질, 시공기준, 공법, 공정순서, 품질관리 기준, 시험 방법 등을 상세히 기술해야하며, 전시 콘텐츠 및 디지털 시스템의 유지관리와 업데이트 기준도 포함

○ 작품제작‧설치 및 시방서는 계약문서의 일부분으로 품질, 기능, 재료, 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 관련법규 등을 근간으로 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성

○ 사업의 범위, 사업기간, 기타 필요한 제작·설치 조건 등을 설명

○ 각종 기자재의 특성, 성격, 방법, 제작기준 등에 대해 설명

※  단, KS등의 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등을 표시할 수 있음.

○ 도면에 표기하기 힘든 내용의 명칭, 주요자재의 종류, 기기설치기준, 제작설치 방법 등 특수한 사항은 시방서에 상세히 기입

라. 용역비 반납

○ 과다 계상으로 판단되었을 시

○ 과업수행의 잘못으로 인하여 발주처가 제3자에게 용역 의뢰하였을 경우

○ 과업수행 책임자에게 비용원가 원장이 첨부된 정산서를 제출하게 할 수 있으며, 과업수행 책임자는 즉시 이를 수락, 동의하여야 함.

○ 기타 상급부서 등의 감사 등에 따라 지적사항이 있을 시

3. 유지관리 지침

○ 시설 및 재료의 종류, 보수방법 요약

○ 주요 점검항목, 점검방법, 사업내용의 보수 및 유지관리계획

4. 제작 및 설치

○ 공공시설물의 디자인 및 실시설계가 완료된 도면에 의거 진도군의 최종승인을 받은 후 제작 및 설치를 시행하여야 함.

○ 사업 시행과정에서 발생되는 각종 문제점의 해결방안 수립 및 시행

○ 「건설산업기본법」등 관련 규정에 의한 전문공사에 해당하는 공정은 해당 분야 전문 건설공사업체가 시공하여야 함.

5. 사업진행 보고

○ 계약일로부터 10일 이내 착수계, 사업수행계획서, 사업수행책임자 선임계, 사업참여자 명단, 보안각서 등 사업수행에 필요한 제반서류를 2부 제출

○ 기타 발주처 요구서류 등

6. 과업내용의 변경 및 설계변경 조건

○ 계획변경 및 기타 진도군에서 필요하다고 인정할 때 과업의 범위 또는 세부내용을 변경할 수 있다.

○ 다음의 사유가 발생한 경우에는 발주기관과 과업수행자가 사전에 협의하여 과업의 내용과 기간을 조정할 수 있다.

- 사업수행 중 발주기관의 사정상 계획의 변경, 조정 사유가 발생한 경우

- 기타 불가항력적인 사유가 발생한 경우

○ 사업결과 제작설치비 증가 또는 사업성과품 증가로 인한 추가 사업비는 수급자 부담으로 시행하여야 함.

○ 부득이한 사유로 인하여 원활한 과업 추진에 지장이 초래될 우려가 있을 경우에는 발주기관과 협의하여 과업 기간을 중지 또는 연장할 수 있다.

○ 다음과 같은 경우 계약을 해지할 수 있다.

- 사전협의 없이 과업의 내용을 무단으로 변경하는 경우

- 기획, 구성, 편집 등 제작물의 완성도가 현저히 미달되는 경우

- 제작 목적 및 취지, 제작방향과 상이한 경우

- 기타 정당한 요구사항을 이행하지 아니하는 경우

- 수급인의 잘못 등으로 인해 계속적으로 사업이 미루어질 경우 지체상환금을 부여한다. 단, 지체상환금 부여기준은 관련법에 준한다.

7. 안전관리

○ 작업장 안전관리는 관계법규에 의거 시행하되 사업수행자는 착수 후 사전에 안전조치 완료 후 사업을 실시하여야 하며, 이행 도중 만일의 사고 발생에 대해 필요한 제반 조치사항을 강구하여야 함.

○ 공사 기간중 사고로 인한 인적,물적 피해가 발생하였을 때는 사업수행자에게 모든 책임이 귀착되며, 사업수행자의 책임하에 수습하는 것은 물론 민․형사상의 모든 책임을 짐.

8. 저작권

○ 본 과업의 수행과 관련하여 불법적으로 자료를 사용하여서는 아니되며, 디자인·편집에 필요한 모든 작업은 정품 프로그램 및 다국어 정품 폰트(※ 웹 포함)를 사용해야 한다.

9. 보안사항

○ 수급인은 계약 후 10일 이내에 착수계와 함께 보안각서를 제출하여야 한다.

○ 부득이한 사정으로 과업참여자가 교체될 시에는 발주기관 담당자의 확인을 받아야 하며 인계인수 절차를 거쳐야 한다.

○ 과업과 관련한 모든 자료 및 성과품은 발주처의 승인 없이 수급인이 소유하거나 임의 복사, 외부 유출이 금지되며, 본 용역과 관련하여 취득한 사항을 제3자에게 누설해서는 안 된다.

○ 수급인은 발주기관이 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 한다. 보안사항 불이행으로 발생하는 보안사고에 대한 모든 민·형사상의 책임은 수급인이 진다.

10. 과업의 완성

○ 과업의 완성은 수급자가 제출한 최종 성과품을 진도군의 최종 승인함으로써 승인된다.

Ⅳ		성과품 납품

가. 성과품 납품

1) 성과품은 최종 성과품 및 심의·회의·보고·협의자료 등으로 구성되며 발주기관의 사전승인을 받은 후 작성하여 제출한다.

2) 수행업체는 과업 완료 전에 수시보고 등에서 제시된 의견에 대한 검토·수정·보완한 결과 등을 포함하여 최종 결과보고를 하여야 하며 최종 결과보고 시 제시된 의견 및 도출된 문제점을 검토·보완하여 결과보고서로 제출해야 한다.

3) 과업 중 생산된 모든 자료 및 성과품은 발주처의 사전승인 없이 타목적을 위해 사용할 수 없다.

나. 성과품 종류

종 류	규격	수 량	비고
▪ 설치 완료보고서	A4	3부
▪ 전시기획안 및 스토리보드	A4	3부
▪ 전시공간 설계도서	A3	3부
▪ 콘텐츠 상세계획서	A4	3부
▪ 시방서	A4	3부
▪ 설계내역서	A4	3부
▪ 유지관리 및 운영 매뉴얼	A4	3부
▪ USB (위의 모든 내용을 포함) ※ PDF, AI, PSD, JPEG 등 원본파일 수록	USB	2개
▪ 기타 발주처 요구자료		1식

※ 최종성과품의 내용과 수량은 발주기관과 계약상대자가 협의하여 변경될 수 있다.

Ⅴ		기타 사항

○ 용역수행 시 수집한 각종 자료 등은 발주기관이 소유하며, 발주기관의 승인 없이 제3자에게 대여 또는 유포할 수 없다.

○ 과업 수행 중에 발생하는 제3자의 작품표절 및 인용으로 인하여 발생하는 손해 및 민·형사상의 분쟁 일체는 과업수행자가 책임을 진다.

○ 과업수행자는 본 과업지시서 내용과 본 사업 시행 관련 전반 사항을 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 않아서 발생되는 사항에 대해서는 과업수행자가 책임진다.

○ 과업지시서 및 계약조건, 계약관련 규정에 명시되지 아니한 사항은 진도군의 지시에 따른다.

○ 부실한 제작 또는 준비 소홀로 인하여 발생하는 모든 문제의 책임은 수급자에 있으며 사업 종료 후에도 이로 인한 문제 해결에 따르는 제반 비용을 수급자가 부담한다.

○ 제반규정과 과업지시서 내용 중 미비한 사항이나 문구, 용어의 해석에 대한 의견을 달리하는 경우 발주청의 해석과 지시를 따름.

○ 사업수행자는 과업의 질적 향상을 위해 필요시는 국내 및 국외의 자료 및 사례를 수집하여 본 과업에 적극 활용하여야 하며, 주공정에 관련된 물품 확정시(포장 재질 및 색채 등) 확정 예정인 물품이 시공 완료된 선진지를 사전 답사하여야 하며, 소요되는 제비용은 사업수행자 부담으로 함.

○ 과업 수행 중에 발생하는 보고회 개최시기, 보고방법 등은 발주청의 계획에 따라 진행하여야 함.