2026년 세계유교문화박물관 기획전시

연출·설치 및 전시도록·홍보물 제작 배포 용역

과  업  지  시  서

2026. 4.

	【 목 차 】
Ⅰ. 과업개요 1 1. 과 업 명 1 2. 과업목적 1 3. 과업기간 1 4. 사업예산 1 5. 발 주 자 1 6. 과업내용 1 7. 과업대상 2 Ⅱ. 과업내용 2 1. 전시개요 2 2. 상세내용 3 Ⅲ. 과업지침 6 1. 일반지침 6 2. 세부지침 7 3. 용역감독 및 점검 12 4. 용역중지 및 부분완료 12 5. 계약해지 13 6. 계약변경 13 7. 보안사항 14 8. 기타사항 15 Ⅳ. 과업수행 보고와 성과품 제출 16 1. 과업수행 보고 16 2. 성과품 제출 16

Ⅰ		과업개요

1. 과 업 명: 2026년 세계유교문화박물관 기획전시 연출‧설치 및 전시도록·홍보물 등 제작 용역

2. 과업목적

가. 2026년도 세계유교문화박물관 기획전시를 위한 전시 공간 연출, 전시물 설치, 전시도록 및 홍보물 제작·배포, 기타 기획전시의 원활한 운영 추진

나. 박물관 이용자가 쉽고 재미있게 향유할 수 있는 전시 콘텐츠 제공

3. 과업기간: 착수일로부터 2026년 10월 30일(금)까지

※기획전시 운영 기간(예정): 2026년 7월 1일(수) ~ 10월 15일(목)

4. 사업예산: 금80,000,000원(금팔천만원, 세액 포함)

5. 발 주 자: 재단법인 한국정신문화재단 대표이사(담당부서: 행정지원실)

6. 과업내용

가. 발주자가 제시하는 전시기획안에 입각한 공간 기획 및 전시연출 설계

나. 전시기획에 따른 부대설비 및 전시물 제작 및 설치

다. 전시연출을 위한 기초조사 및 유물 대여‧복제 사용 관련 실무 협의

라. 전시내용 및 구성 전반에 대한 전문가 자문 대행

마. 타 기관 소장 전시자료의 복제, 고증에 따른 전시물 제작 등 실무 수행

바. 타 기관 소장 중인 대여 및 복제 전시자료 운송(대여·반납 등 전 과정 포함), 유물 보험 가입 대행

사. 연출안에 따른 전시 그래픽물(안내문, 설명판 등) 제작·설치

아. 전시도록, 안내지, 포스터 등 홍보물 제작 납품

자. 안전하고 편안한 관람환경 조성을 위해 제작·설치된 전시물에 대한 전시기간 중 유지 관리 및 사후 철거

차. 전시물 연출설명서(각종 원본 포함) 및 도면, 내역서 등 결과물 제출

카. 기타 과업 목적 달성과 관련해 발주자가 요구하는 사항

7. 과업대상

가. 위    치: 경상북도 안동시 도산면 월천길 301(세계유교문화박물관 지하 2층 기획전시실)

나. 규    모: 기획전시실 면적 약 268.14㎡

Ⅱ		과업내용

1. 전시개요

가. 전시방향

1) 조선시대 법률과 형사행정 및 형벌에 대하여 박물관 이용자에게 쉽고 재미있게 전달할 수 있는 전시 구현

2) 타 기관 소장 역사유물, 고문헌, 각종 도판 등을 대여 및 복제를 통해 확보 후 전시에 활용

3) 다양한 형벌 도구 등 다양한 보조 매체를 활용하여 다채로운 전시 관람과 체험이 가능하도록 구성

※향후 업무협의 통해 변경‧조정 가능.

공간구성			코너명 및 전시내용	비고
지하 2층 기획전시실	도입부		•조선시대 법률과 형사행정에 대한 개관
	전시공간	제1부	•정신(법과 정의의 바탕이 된 유교)
		제2부	•법전(대명률과 경국대전, 조선 법 체계의 양대 축)
		제3부	•사건(신중하게 이치로써 진실을 밝히다)
		제4부	•수사(조선의 ‘CSI’, 원통함이 없게 하다)
		제5부	오형(다섯 가지 형벌, 笞·杖·徒·流·死)
		제6부	변화(조선의 개혁·개방과 법 체계 변화)
	몰입체험		•조선시대 추국장 재현 조성 •조선시대 형구 재현 전시
지하 2층 공용공간	출구		•휴식공간

나. 전시구성

2. 상세내용

가. 발주자가 제시하는 전시기획안에 입각한 공간 기획 및 전시연출 설계

1) 박물관 이용자가 쉽고 재미있게 전시를 이해하고 향유할 수 있도록 콘텐츠 별(영상·사진·모형 등) 배치·전시방법 등을 포함한 세부 연출계획을 수립한다.

2) 연출안을 기반으로, 전시 콘텐츠를 가장 효과적으로 전달할 수 있는 공간구성 및 효과적인 전시 동선을 제시한다.

나. 전시기획에 따른 부대설비 및 전시물 제작 및 설치

1) 계약상대자는 모든 전시물은 연출계획에 따라 제작해야 하며, 정당한 사유가 있거나 더 좋은 전시 콘텐츠를 창출하기 위해 제작·설치 기간 중 발주자와 사전협의 및 승인을 통해 수정 및 변경이 가능하다.

2) 계약상대자는 모든 전시물에 대하여 제작·설치 전 각각 그 특성에 부합하는 설계도면을 작성하여 발주자의 승인을 받은 후 과업을 진행한다.

3) 공간 연출계획에 따라 배치가 필요한 진열장과 보조참대 제작 또는 대여 설치한다.

4) 설치 및 철거가 용이하고 기존 시설과 환경에 손상이 미치지 않는 제품으로 제작‧설치한다.

5) 계약상대자는 발주자와 사전협의를 통한 검토 및 승인을 거쳐, 계약금액에 변동이 없는 범위 내에서 전시물의 종류 변경 및 수량 조정이 가능하다.

6) 계약상대자 및 발주자는 전시자료, 특히 실물 유물 취급 시에는 반드시 발주자 측 감독관(또는 원소장처 유물 관리 담당자), 계약상대자 측 사업관리 담당자가 입회해야 하며, 그 지시를 따라야 한다. 이때 『박물관미술관법』에 규정된 박물관‧미술관 학예사 자격 소지자의 권한이 우선한다.

7) 계약상대자 및 발주자는 실물 유물을 이동·보관·포장·전시 등 취급하는 과정에서 안전하고 올바른 방법을 따라야 하며, 비상상황 발생 시에는 그 피해 최소화를 위해 노력해야 한다. 문화재보존과학센터, 『유물 취급 매뉴얼』, 문화재보존과학센터, 2017. 을 참조할 수 있다.

8) 계약상대자 및 발주자는 실물 유물을 접촉하거나 운반하는 등 직접 취급할 때 반드시 『박물관미술관법』에 규정된 박물관‧미술관 학예사 자격 소지자 또는 관련 전공자‧책임 담당자만이 할 수 있도록 한정해야 하며, 불특정 일반인이 함부로 다룰 수 없도록 금지해야 한다.

다. 전시연출을 위한 기초조사 및 유물 대여‧복제 사용 관련 실무 협의

1) 발주자가 제시한 전시계획을 바탕으로 자료의 대여 및 복제 관련한 원소장처와 협의를 진행한다.

2) 발주자의 전시 기본계획에 입각하여 계약상대자가 도출한 연출계획을 토대로 하되, 상호 협의하여 그 종류와 수량의 조정이 가능하다.

라. 전시내용 및 구성 전반에 대한 전문가 자문 진행

1) 전시설계, 전시연출, 전시내용에 대하여 관련 분야 전문가의 자문을 구한 후 그 의견을 적절히 반영하여 오류를 최소화하기 위해 노력하여야 한다.

2) 자문 과정에 대하여 감독관과 협의를 거쳐야 하며, 그 내용을 공유한다.

마. 타 기관 소장 전시자료의 복제, 고증에 따른 전시물 제작 등 실무 수행

1) 복제 대상 자료는 전시효과 증대 및 사업관리 원활화를 위해 필요한 경우, 실사출력 후 제작도 가능하다. 이 경우 계약상대자는 반드시 실정보고를 거쳐 발주자의 검토·승인을 받아야 한다.

1) 계약상대자는 발주자와 협의를 거쳐 손쉽게 체험할 수 있는 형벌 도구 모형을 제작·비치하여 박물관 이용자가 편리하고 안전하게 체험할 수 있도록 한다.

2) 제작·비치된 형벌 도구 모형은 상당한 품질이 보장되어 전시 기간 중 불량이 발생하거나 이용가치를 상실해서는 안된다.

바 타 기관 소장 중인 대여 및 복제 전시자료 운송(대여·반납 등 전 과정 포함), 유물 보험 가입 대행

1) 계약상대자는 전시자료를 포함한 유물 취급 시 제반 규정을 준수하고, 그 피해가 없도록 주의하는 선의의 의무를 다해야 한다.

2) 타 기관 소장자료 대여·반납 등을 위한 운송 절차를 이행할 경우 파손 방지를 위한 방안이 마련·이행되어야 한다.

3) 계약상대자는 파손·망실 시 수리‧복원 및 배상책임 이행 등을 위한 문화유산·예술품 보험 가입을 대행한다.

사. 연출안에 따른 전시 그래픽물(안내문, 설명판 등) 제작·설치

1) 전시 안내문, 설명판 등은 확정된 연출안에 기반하여 제작·설치한다.

2) 체제 및 모양은 박물관 또는 미술관에서 일반적으로 사용하는 디자인을 바탕으로 시안을 제작한 후 발주자의 검토와 승인을 거쳐 제작한다.

3) 규격과 형태는 전시공간의 전반적인 분위기, 전시자료의 크기, 이용자의 편의 등을 종합적으로 고려하여 제작한다.

4) 과도한 설명문 배치를 지양하고, 전문적인 정보를 제공하는 웹페이지를 QR코드로 연결을 제공할 수 있다.

5) 국문 및 영문 작성을 기본으로 하며, 영문의 경우 본래의 의미를 손상하지 않는 범위 내에서 축약이 가능하다.

5) 영문 번역은 해당분야 번역 전문가 또는 그에 준하는 자격을 갖추었다고 인정되는 자가 담당해야 한다.

아. 전시도록, 안내지, 포스터 등 홍보물 제작 납품

1) 계약상대자는 전시 관련 안내지·포스터 등 각종 전시 홍보물 디자인 및 제작에 관하여 발주자의 사전 검토 및 승인을 거쳐 대행한다.

2) 계약상대자는 전시 도록 제작에 관하여 발주자의 사전 검토 및 승인을 거쳐 진행한다. 수록 도판은 촬영을 원칙으로 하되, 부득이한 경우에는 품질을 저하시키지 않는 선에서 원소장처에서 제공받아 수록할 수 있다. 또한 수록 원고의 편집 및 교정·교열에 협조한다.

3) 전시도록은 전시자료 배치 및 구조물 구축 등 공정이 완료된 후에 착수하여, 변동사항을 최소화하도록 한다.

자. 안전하고 편안한 관람환경 조성을 위해 제작‧설치된 전시물에 대한 전시기간 중 유지 관리 및 사후 철거

1) 전시를 위해 설치된 기자재 등에 관한 유지관리 안내 및 수시점검 등을 수행한다.

2) 전시종료 후 제작‧설치한 시설물에 대해 안전한 철거 작업을 수행한다.

차. 전시물 연출설명서(각종 원본 포함) 및 도면, 내역서 등 결과물 제출은 ‘Ⅳ. 과업 수행 보고와 성과품 제출 - 2. 성과품 제출’에 따름

카. 기타 과업 목적 달성에 관해 발주자가 요구하는 사항을 이행한다.

Ⅲ		과업지침

1. 일반지침

가. 본 과업내용서에서 재단법인 한국정신문화재단 대표이사(세계유교문화박물관)을 ‘발주자’로 과업수행자를 ‘계약상대자’라 칭한다.

나. 본 과업내용서는 해당 과업을 원활히 수행하기 위해 필요한 사항을 규정하되, 여기에 규정하지 않은 사항은 관계 법령 및 지침과 발주자와 협의에 따라 처리한다.

다. 계약체결 후 계약상대자는 과업관리 책임자를 임명‧보고하고 정해진 과업을 책임 수행하도록 해야 한다.

라. 본 과업의 목적과 제안 요구사항을 충분히 숙지하고 현장 여건을 고려하여 최적의 실행안을 계획하고, 각종 전시물 및 부대시설물은 관련 법령 및 제반 지침에 적합하게 제작‧설치될 수 있도록 계획해야 한다.

마. 원활한 과업 수행을 위해 계약상대자가 행정적 지원을 필요로 하는 경우, 발주자는 관계기관‧단체와 협의하여 계약상대자를 지원할 수 있으며, 협조를 통해 제공된 자료에 대해 계약상대자는 그 내용의 오류, 정확성을 반드시 확인한 이후 사용해야 한다.

바. 전시물 제작에 사용하는 재료는 친환경 인증제품을 사용해야 하며, 화재 예방을 위해 불연재 및 방염 처리된 재료를 사용한다. 『소방시설법』 등 제반 법령을 준수해야 한다.

사. 전시연출은 전시자료의 가치를 높이고 미적 감각을 충족시킴으로써 쾌적한 관람환경이 조성될 수 있도록 계획한다.

아. 과업 수행에 직접적 인과관계로 과업기간 중 발생한 안전사고에 대한 행정적․기술적 제반 책임, 처리비용 소요와 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임 당사자가 부담하고, 천재지변 등 불가항력적인 사유로 인한 경우나 책임 소재가 모호한 경우에는 발주자와 계약상대자가 협의하여 처리한다.

2. 세부지침

가. 일반사항

1) 본 과업내용서는 발주자와 계약상대자 간에 적용한다.

2) 전체 과업기간은 착수일로부터 2026년 10월 30일(금)까지로 한다.

3) 전시자료 배치 및 제반 전시 구조물‧기자재 설치는 2026년 7월 1일(수) 오전 9시 개관 시까지 완료되어야 하며, 그 반출 및 철거는 같은 해 10월 15일(목) 오후 6시 폐관 시부터 가능하다.

4) 발주자는 필요한 경우 계약상대자의 과업추진 업무 전반에 대해 점검할 수 있으며 계약상대자는 이에 응해야 한다.

5) 과업추진 과정에서 추가비용 발생 요인이 있어 계약상대자가 이를 청구하더라도 기정 사업예산을 초과해 지급할 수 없다.

6) 계약상대자의 과업추진이 직접적인 요인으로 작용해 민원사항이 발생할 경우 계약상대자가 책임 처리해야 하며, 발주자는 관련 사실관계 확인 및 답변을 계약상대자에게 요구할 수 있다.

나. 가벽 설치

1) 가벽의 역할은 전시 주제 및 공간 특성별 구획 및 이미지 월, 독립진열장 설치 공간 마련 등으로 사용된다.

2) 벽체는 전시 기간 중 헐거워지거나 넘어지지 않도록 충분히 결속하고 약한 부위에 대해서는 추가적인 보강 작업을 실시하여 안전사고 예방을 위해 노력한다.

3) 대형 자재의 가공은 감독관 및 시설관리 관계 직원(부문별 안전관리자 포함)과 협의를 거쳐 외부 공간에서 가림막과 안전장비를 설치한 후 실시해야 하며, 전시실을 비롯한 내부공간에서는 할 수 없다.

4) 기준선 작업은 바닥면 보호를 위해 먹줄을 놓는 등 반영구적 손상을 유발하는 작업은 할 수 없고, 레이저 계측기와 마스킹 테이프를 이용하여 기준점 및 연장선을 설정해야 한다.

5) 모든 치수는 도면에 명기된 치수를 사용해야 하며, 도면에 치수가 명기되지 않았을 경우에는 현장 실측한 후 감독관의 검토 및 승인을 거쳐 작업을 진행해야 한다.

6) 설치 과정에서 전시공간 내 손상을 방지하기 위하여 감독관의 입회 하에 작업구역을 충분히 보양해야 한다.

7) 바닥면 수평을 정확히 맞추어 작업해야 하고, 작업이 완료된 후 수평계를 이용하여 수평 상태 여부를 최종 점검해야 한다.

다. 전시공간

1) 전시효과 극대화 및 전시물 보호 기능을 충족할 수 있는 전시대를 제작‧설치하되, 전시 공간, 전시물 특성 및 주위 환경과 조화를 이루도록 한다.

2) 전시물의 도난방지 및 보존유지를 위하여 튼튼한 구조와 전시물 특성에 알맞은 재질로 설계해야 한다.

3) 전시 보조를 위해 비치한 기자재 및 장치 등은 최대한 일반에 노출되지 않도록 하며, 조명기구는 난반사 방지형을 채택한다.

라. 전시 및 인테리어 조명

1) 설치 작업 전 모든 부속자재는 견본을 제출하여 발주자의 검토를 받아 사용해야 하고, 구조적으로 안전 타당성을 조사하여 발주자의 승인을 받은 후 설치한다.

2) 광량이 고루 분포하여 균일한 빛 밝기가 나오도록 하여, 전시자료가 빛에 노출되었을 때 그 미적 가치가 최대한 발휘되면서도 보존·유지관리에 문제가 없도록 유의한다.

3) 조명기구 및 부속자재는 설치 전에 수명과 품질을 반드시 확인하고 전시 기간 중 교체를 최소화해야 한다.

4) 전시에 소요되는 모든 조명기구는 LED 조명 사용을 기본으로 하되, 전시효과 향상을 위해 다른 종류의 조명기구를 사용하고자 할 경우에는 발주자와 협의 후 시행한다.

5) 빛에 민감한 전시자료에 대해서는 조도 조절장치를 설치하거나 낮은 조도의 조명기구를 설치해야 한다.

6) 안정기는 KS 인증을 받은 제품을 사용해야 한다.

7) 배선은 보수 및 관리가 용이하게 설치된 후 정리정돈하여 마감한다.

8) 배선의 연결 부분은 누전 현상이 없도록 절연 재료를 사용해 마감한다.

9) 개별 수전이 필요한 경우 반드시 분전함 및 누전차단기를 사용해야 한다.

마. 패널·유물설명판·사인물

1) 패널 및 유물설명판 등의 규격은 가급적 통일하되 발주자와 사전 협의를 거쳐 승인을 받아야 한다.

2) 전시․안내 및 기타 사인그래픽물과 유물설명판 등은 박물관 및 전시공간의 분위기와 조화를 이루어야 한다.

3) 시각적인 효과를 극대화하여 관람객의 이해와 접근을 용이하게 한다.

4) 시안이 완성된 자료는 발주자 측 감독관에게 검토 및 확인을 받아야 한다.

5) 검토 과정 중 육안으로 발견할 수 없는 이상으로 인한 문제 발생 혹은 검토 받은 시안과 출력 결과물이 다른 경우 감독관에게 보고한 후 즉시 수정․재출력해야 한다.

6) 패널과 사인물은 반사되지 않는 재질로 제작함으로서 관람 시 불편을 유발하지 않아야 한다.

7) 패널·유물설명판·기타 사인그래픽물 등 결과물을 납품할 때, 별도의 가공 절차가 없어도 출력이 가능한 전자파일(JPG 변환 파일 포함)을 함께 제출해야 한다.

9) QR코드를 이용한 상세설명을 제공할 경우에는 웹페이지에 기반해 제작하되, 오류 시 교체가 용이한 형식으로 제작한다.

바. 받침대

1) 받침대는 전시자료를 올려두는 용도로 사용되므로 제작·배치 시 전시자료 보호 및 현상유지, 박물관 이용자의 안전에 유의해야 한다.

2) 해당 받침대에 올리는 전시자료의 크기·무게·재질 등 특성을 고려하여 설계·제작해야 한다.

3) 조명형 받침대는 전시유물의 연출 효과와 안전성을 고려하여 설계해야 한다.

4) 전시자료의 질감과 성격에 따라 특수 받침대를 제작·연출해야 한다.

5) 받침대의 재료나 표면의 도료가 전시자료와 접촉하여 화학반응을 일으키거나 고착되는 등 부정적 영향을 끼치지 않도록 유의해야 한다.

사. 독립형 진열장

1) 전시구성 기본계획 및 연출안에 따라 독립형 진열장을 설치할 수 있다.

2) 진열장은 전시공간 조성계획에 따라 적절한 위치를 선정해 배치하며, 이동 및 철거가 용이해야 한다.

3) 아크릴 자재는 압출 성형된 신품을 사용하며, 육안으로 보기에 그 투명도에 이상이 없어야 한다.

4) 유리 자재는 반드시 KS 규격에 합격한 투명 접합유리를 사용해야 한다.

5) 유리의 모든 마감면은 면취 처리를 하여 박물관 이용자의 안전사고 및 전시자료 손상을 방지해야 한다.

6) 전시 방법이 효율적이고 번잡하지 않아야 하며 박물관 이용자의 시선 및 보이는 각도를 충분히 고려하여 전시대를 제작‧배치해야 한다.

아. 도장작업

1) 도장면은 틈새를 메우거나 움푹 패인 곳을 채우거나 사포 등으로 갈아내는 등 공정을 진행하여 면이 고르도록 만들어야 한다.

2) 도장작업방법과 재료는 발주처와 협의하여 진행한다.

3) 설계에 따라 요철이 조성된 경우에는 박물관 이용자의 안전과 편의에 지장이 없도록 유의해야 한다.

4) 설계안에 지정된 색상을 표현하기에 최적화된 염·도료를 사용해야 하며, 기존 전시공간 내 시설물이나 벽체 등에 직접 바르지 않는다.

5) 작업 후에는 현장설치를 위해 전시공간 바닥을 깨끗이 정돈해야 한다.

자. 전시 홍보물 및 안내지, 전시도록 제작

1) 발주자나 원소장처에서 제공한 도판과 기타 자료를 바탕으로, 전시의 의도를 잘 전달할 수 있도록 제작한다.

2) 포스터를 포함한 홍보물은 그 디자인, 규격 및 재질에 대하여 발주처와 충분히 협의한 후 제작한다.

3) 모든 홍보물 및 안내매체 등은 전시도록과 분위기나 내용이 상반되지 않도록 제작한다.

4) 전시도록은 발주자와 편집구성에 대해 충분히 협의하여 기획한 후, 사진촬영과 원고 집필, 제반 검토·협의 및 교정·교열을 거쳐 제작해야 한다.

차. 현장설치

1) 전시공간 조성을 위해 필요한 물품 및 기자재는 반드시 지정된 장소로 반입해야 하며 외부인이 함부로 접근할 수 없도록 한다.

2) 반입하는 물품 및 기자재는 물품목록표를 작성해 관리하고, 사진을 찍은 후 첨부하며, 완료 보고 시 여타 제출서류와 함께 제출한다.

3) 운반 시 파손 또는 흠집이 생기지 않도록 최대한 보양 후 운반해야 한다.

4) 설계안에 지정된 위치에 알맞게 전시품 및 기자재를 이상 없이 부착‧설치해야 한다.

5) 제작된 전시자료 안내문은 착오 없이 지정된 위치에 부착해야 한다.

카. 현장철거

1) 철거 작업 시에는 제반 안전규정을 준수하여 진행하며, 과격하게 작업하여 인명 및 시설 안전을 해치면 안된다.

2) 철거 작업 일정과 그 작업량이 전시자료 반출 및 기타 설비‧전기 등 타 공정 진행과 상충될 경우 충분한 협의를 거쳐서 분쟁이나 사고가 발생하지 않도록 유의해야 한다.

3) 모든 폐기물은 지정된 장소 이외에는 적재할 수 없고, 외부인이 함부로 접근할 수 없도록 한다.

4) 폐기물 적재 장소는 현장 작업을 시작하기 전 발주자와 협의 후 설치한다.

5) 폐기물 반출 및 처리는 반드시 지정된 전문 폐기물 처리업체를 선정해 처리하고, 그 처리 확인서를 감독관에게 제출해야 한다.

3. 용역 감독 및 점검

가. 발주자는 감독관을 선임하여 본 과업을 수행 중 수시로 계약상대자에 대하여 계약이행 및 과업수행 전반에 관한 사항을 확인‧감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조해야 한다.

나. 발주자는 최적의 전시환경 조성 및 전시효과 극대화, 전시자료의 현상유지, 회계 규정 준수, 박물관 이용자 안전 확보 및 편의 증대 및 기타 원활한 과업추진을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 적극 협조하여 지적사항이 있다면 즉시 시정해야 한다.

4. 용역중지 또는 부분완료

가. 계약상대자의 귀책사유 또는 기타 사유로 과업의 원활한 추진이 불가능하다고 판단될 경우 감독관은 용역 중지를 명할 수 있다.

나. 과업 추진과 관련하여 발주자의 추진계획 및 정책기조 변동 등에 따라 과업의 계속 수행이 불가능 또는 불필요할 경우 발주자의 규정에 따라 부분 준공할 수 있으며, 부분 준공 시 정산기준은 발주자의 회계규정에 따른다.

다. 그 외 과업수행 중 특별한 사유가 발생하여 기존 계획에 따른 과업수행이 불가능한 경우에는 계약상대자는 발주자에 실정보고와 함께 대안을 제시해야 하며, 발주자는 내부검토 및 승인을 거쳐 과업내용을 변경할 수 있다.

5. 계약해지

가. 다음 각 호의 어느 하나의 사유에 해당하는 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.

1) 과업수행에 관한 발주처의 정당한 지시사항을 특별한 사유 없이 계약상대자가 이행하지 않은 경우

2) 계약상대자가 계약기간 내에 과업을 완료할 능력이 없다고 판단될 경우

3) 과업수행 중 계약상대자의 부주의 등 귀책사유로 인해 중대한 과실이 발생했거나 발주자에 회복 불가능한 손해를 입혔을 경우

4) 부당한 방법으로 하도급을 시행하였을 경우

5) 기타 계약조건 위반에 따라 기대한 성과를 거두기 어렵다고 인정될 경우

6. 계약변경

가. 과업기간 중 상위 계획 변경 또는 발주자 사정으로 인하여 과업의 범위가 변경될 때, 과업수행 중 아래의 사유로 당초 공정대로 시행이 어려울 경우 상호 협의하여 전시설계와 과업기간을 변경할 수 있다.

1) 천재지변 발생으로 인해 과업을 원활히 수행할 수 없을 경우

2) 과업수행 기간 중 관련 법령·규정 및 지침 등의 개폐 및 상위 계획 변경 등 제반 여건 변화로 인해 과업 규모 및 기간 변경이 필요할 경우

3) 발주자 및 상위 기관‧단체의 정책기조 변경, 과업량의 증감 발생, 계획변경 등 계약상대자가 인정하는 상황이 발생하였을 경우

나. 위 사유로 과업의 변경요인이 발생될 경우 또는 계약체결 후 예정가격 및 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나, 기타 계약금액을 조정할 사유가 발생하였을 때에는 계약금액을 조정하거나 준공 후라도 상당하는 금액을 환수할 수 있으며, 행정절차 이행요인이 발견될 시 준공 후에라도 대금지급을 유보할 수 있다.

다. 본 과업의 수행 중 부득이한 사유로 당초 계획대로 시행이 어려울 경우, 계약상대자는 관계 사유를 명시하여 연기원을 제출해야 하며, 발주자는 내부검토를 거쳐 그 사유가 타당하다고 인정되면 계약기간을 조정할 수 있다.

7. 보안사항

가. 계약상대자는 『보안업무규정』을 비롯한 제반 법규를 준수해야 한다.

나. 계약상대자는 과업수행에 따른 보안대책을 수립하여 보안 문제가 발생하지 않도록 조치해야 하며, 용역 종사자에 대해 보안교육을 실시해야 한다.

다. 타인의 권리침해, 보안상 결함 및 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 민․형사상 책임과 도의적 책임 등은 계약상대자가 부담한다.

라. 과업 내용이 외부에 유출될 경우 중대한 문제가 발생할 수 있는 성과물 작성 시에는 해당 업무의 인력 배치를 최소화하고, 보안업무 일지를 비치‧작성해야 한다.

마. 비밀 또는 대외비로 분류된 성과물을 발간하고자 할 때는 정부비밀취급 인가업체를 이용해야 하며, 과업수행 과정에서 발생한 폐기물은 문서 파쇄기를 이용한 파기 또는 소각 등 안전한 방법으로 처리해야 한다.

바. 계약상대자가 과업 수행과정에서 취득한 정보를 악용한 결과 발주자에 직‧간접적 손해를 입혔을 경우 발주자는 이에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

사. 계약상대자가 과업을 수행하며 생산한 모든 성과물은 발주자와 사전협의 및 승인 없이 본 과업 수행 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없다.

아. 계약상대자는 성과품을 임의로 복사 또는 외부로 유출해서는 안 되며, 과업수행을 위해 부득이 외부로 반출해야 할 경우에는 미리 발주자의 승인을 받아야 한다.

8. 기타사항

가. 계약상대자는 다음 사항에 대하여 발주자와 협의하여 그 내용을 과업내용서에 반영할 수 있다.

1) 과업내용서에 명기되지 않았으나, 본 과업의 원활한 진행을 위해 발주자와 사전에 협의를 거쳐 결정해야 할 사항

2) 발주자 사정에 의하여 불가피하게 내용을 변경하거나 과업내용서에 기재하지 못한 사항을 반영할 필요성이 있는 경우

3) 본 과업의 목표 달성에 필요한 사항으로서 서로 협의하여 정한 사항

4) 기타 과업수행과 관련하여 계약상대자가 단독으로 결정하기 곤란한 사항

나. 발주자와 협의를 거쳐 승인된 사항이라도 추후 오류가 발견된 경우에는 추가 비용 청구 없이 계약상대자의 책임하에 수정․보완해야 한다.

다. 용역 착수 후로부터 완료 시까지 과업수행 전 과정은 사진 등 기록으로 보관해, 과업종료 후 성과품과 함께 제출해야 한다.

라. 과업추진 과정에서 중대한 예외사항이 발생하여 제반 계약사항의 변경 또는 대응방안 제시 등이 필요한 경우에는 객관적인 사실관계와 그 합당한 사유 및 대안을 갖추어 공식적인 수단으로 실정보고를 진행하고, 그에 대한 발주자의 공식 회답을 받아 처리해야 한다.

마. 본 과업의 성과물 일체에 대한 소유권 및 저작권은 발주자에게 있으며 발주자의 허가 없이 일부 또는 전부를 사용할 수 없다.

바. 도판 등의 활용은 저작권 관련 법령을 준수하여 타인의 권리를 침해하는 일이 없도록 해야 하며, 저작권 침해 발생에 따른 민․형사상 책임은 계약상대자에게 있다.

사. 과업 완료 이후에도 시설물 하자 및 전시물의 수정 사항이 있어 발주자의 요청이 있는 경우 계약상대자는 성실히 응할 의무가 있다.

Ⅳ		과업 수행 보고와 성과품 제출

1. 과업 수행 보고

가. 착수보고

1) 계약일로부터 10일 이내에 계약상대자는 발주자에게 착수보고를 마쳐야 하며, 이에 소요되는 경비는 계약상대자가 부담한다.

2) 계약서, 과업내용서 등을 근거로, 본 용역 수행을 위한 사업수행계획서(예정공정표 또는 일정표 포함), 용역책임자계 및 현장대리인계와 기타 종사자 명단 및 이력(재직증명서 등 첨부), 산출내역서 및 견적서, 인지세 관련 서류, 보안각서(참여자 서명), 통합서약서(청렴계약이행서약서 및 수의계약각서 있을 경우 첨부), 사업자등록증(또는 고유번호증), 인감증명서, 사용인감계, 기타 법인이나 사업추진 관련 서류 등과 착수계를 작성해 발주자에게 제출해야 한다(계약 담당자 확인 요망).

나. 중간보고

1) 원활한 과업추진을 위해 보고‧자문 기타 합당한 사유로 인해 계약상대자 또는 발주자의 요청으로 중간보고를 진행할 수 있다. 계약상대자 및 발주자 간 사전협의에 따라 대면 회의 또는 서면으로 진행할 수 있다.

2) 소요되는 경비는 계약상대자가 부담한다.

다. 최종보고

1) 용역 완료 후 10일 이내에 계약상대자는 발주자에게 완료보고를 마쳐야 하며, 이에 소요되는 경비는 계약상대자가 부담한다.

2) 완료계(과업의 내용 및 사진대지가 포함된 결과보고서), 대금청구서, 전자세금계산서, 통장사본, 검수조서 및 내역서, 채권 관련 서류, 국세 및 지방세 납부증명서, 4대보험 완납증명서와 함께 2. 성과품 제출 에 명시된 성과품을 갖추어 발주자에게 제출해야 한다(계약 담당자 확인 요망).

2. 성과품 제출

※ 각종 성과품의 종류와 규격, 부수는 발주처의 요청에 따라 조정될 수 있음.

성과품 및 제출자료 종류	수량	비 고
◦최종 결과 보고서	3부	일반사항, 각종 자재 및 장비 사양서(친환경 등 제원‧사양 관련 각종 설명서‧인증서 포함), 각종 보고(착수 및 결과보고 포함) 및 자문 결과
◦최종 준공 설계도면(A3) (평면도‧세부도면‧전기 배선도 등)	3부
◦이동식저장매체(전시 콘텐츠 원본 데이터를 포함한 전체 용역성과 수록)	3EA	고용량 USB 또는 외장하드디스크